**УД Материаловедение**

**Тема урока**: Контрольная работа по теме «Материалы на основе древесины».

**Задание:** Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.

**1. Материал, представляющий собой тонкие листы древесины, полученный путем строгания бруса из древесины поперек волокон называют:**

А) строганный шпон;

Б) лущеный шпон;

В) древесноволокнистая плита.

**2. Лущеный шпон выпускается толщиной:**

А) 0, 4 – 1 мм;

Б) 0, 35 – 4 мм;

В) 1 – 5 мм.

**3. Для изготовления фанеры используют:**

А) строганный шпон;

Б) лущеный шпон;

В) древесностружечные плиты.

**4. Рубашками называются:**

А) слои клея в фанере;

Б) внутренние слои фанеры;

В) наружные слои шпона в листе фанеры.

**5. Длина листа фанеры определяется:**

А) вдоль направления волокон в рубашке;

Б) поперек направления волокон в рубашке;

В) по более длинной стороне.

**6. Декоративной фанерой называется:**

А) фанера, изготовленная из листов лущеного березового шпона, намазанного или пропитанного синтетическими смолами;

Б) фанера, облицованная с одной или двух сторон строганным шпоном из древесины ценных пород и красивой текстуры;

В) фанера, облицованная пленочными покрытиями иногда в сочетании с декоративной бумагой.

**7. Для изготовления столярных изделий используют:**

А) мягкие ДВП;

Б) твердые ДВП;

В) легкие ДВП.

**8. ДВП называется материал:**

А) изготовленный из древесных или иных волокон с добавками специальных составов;

Б) изготовленный из нескольких листов шпона, склеенных синтетическими смолами;

В) изготовленный путем горячего прессования деревянных частиц, смешанных со связующим.

**9. ДСП изготавливают следующих марок:**

А) ПФА, ПФБ, ПФВ.

Б) М 4, ПТ100, Т400;

В) П1, П2, П3.

10. **Для утепления стен, крыш, потолков перекрытий используют материалы:**

А) гидроизоляционные;

Б) теплоизоляционные;

В) герметизирующие.